
Current Data Parameters
NAME           emaL0001                
EXPNO                 8                
PROCNO                1                
USER               eq_g                

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20151217                
Time               6.16                
INSTRUM           spect                
PROBHD   5 mm TBO BB-1H                
PULPROG   ls_cosygpqfdc                
TD                 4096                
SOLVENT           CDCl3                
NS                    4                
DS                    8                
SWH            5208.333 Hz             
FIDRES         1.271566 Hz             
AQ            0.3932660 sec            
RG                  256                
DW               96.000 usec           
DE                10.00 usec           
TE                297.8 K              
d0           0.00000300 sec            
D1           2.00000000 sec            
D11          0.03000000 sec            
d13          0.00000400 sec            
D16          0.00020000 sec            
IN0          0.00019225 sec            
MCREST       0.00000000 sec            
MCWRK        2.00000000 sec            

======== CHANNEL f1 ========
NUC1                 1H                
P0                 9.50 usec           
P1                 9.50 usec           
PL1               -1.00 dB             
SFO1        400.1322007 MHz            

======== CHANNEL f2 ========
CPDPRG2            garp                
NUC2                31P                
PCPD2            110.00 usec           
PL2               -2.00 dB             
PL12              12.38 dB             
SFO2        161.9917906 MHz            

====== GRADIENT CHANNEL =====
GPNAM1         SINE.100                
GPNAM2         SINE.100                
GPX1               0.00 %              
GPX2               0.00 %              
GPY1               0.00 %              
GPY2               0.00 %              
GPZ1              10.00 %              
GPZ2              10.00 %              
P16             1000.00 usec           

F1 - Acquisition parameters
ND0                   1                
TD                  256                
SFO1           400.1322 MHz            
FIDRES        20.318596 Hz             
SW               13.000 ppm            
FnMODE               QF                

F2 - Processing parameters
SI                 4096                
SF          400.1300000 MHz            
WDW               QSINE                
SSB                   2                
LB                 0.00 Hz             
GB                    0                
PC                 1.40                

F1 - Processing parameters
SI                 4096                
MC2                  QF                
SF          400.1300000 MHz            
WDW               QSINE                
SSB                   2                
LB                 0.00 Hz             
GB                    0                
