
Current Data Parameters
NAME           emaL0001                
EXPNO                 5                
PROCNO                1                
USER               eq_g                

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20151217                
Time               3.11                
INSTRUM           spect                
PROBHD   5 mm TBO BB-1H                
PULPROG  ls_hmqcgpqfdcb                
TD                 4096                
SOLVENT           CDCl3                
NS                    8                
DS                   16                
SWH            5208.333 Hz             
FIDRES         1.271566 Hz             
AQ            0.3932660 sec            
RG              23170.5                
DW               96.000 usec           
DE                10.00 usec           
TE                297.7 K              
CNST2       145.0000000                
d0           0.00000300 sec            
D1           2.00000000 sec            
d2           0.00344828 sec            
D11          0.03000000 sec            
d12          0.00002000 sec            
d13          0.00000400 sec            
D16          0.00020000 sec            
DELTA1       0.00222428 sec            
IN0          0.00001988 sec            
MCREST       0.00000000 sec            
MCWRK        2.00000000 sec            

======== CHANNEL f1 ========
NUC1                 1H                
P1                 9.50 usec           
p2                19.00 usec           
PL1               -1.00 dB             
SFO1        400.1322007 MHz            

======== CHANNEL f2 ========
CPDPRG2            garp                
NUC2                13C                
P3                10.00 usec           
PCPD2             90.00 usec           
PL2                2.00 dB             
PL12              21.08 dB             
SFO2        100.6233333 MHz            

======== CHANNEL f3 ========
CPDPRG3            garp                
NUC3                31P                
PCPD3            110.00 usec           
PL3               -2.00 dB             
PL16              12.38 dB             
SFO3        161.9917906 MHz            

====== GRADIENT CHANNEL =====
GPNAM1         SINE.100                
GPNAM2         SINE.100                
GPNAM3         SINE.100                
GPX1               0.00 %              
GPX2               0.00 %              
GPX3               0.00 %              
GPY1               0.00 %              
GPY2               0.00 %              
GPY3               0.00 %              
GPZ1              50.00 %              
GPZ2              30.00 %              
GPZ3              40.10 %              
P16             1000.00 usec           

F1 - Acquisition parameters
ND0                   2                
TD                  256                
SFO1           100.6233 MHz            
FIDRES        98.270439 Hz             
SW              250.014 ppm            
FnMODE               QF                

F2 - Processing parameters
SI                 4096                
SF          400.1300000 MHz            
WDW               QSINE                
SSB                   2                
LB                 0.00 Hz             
GB                    0                
PC                 1.40                

F1 - Processing parameters
SI                 4096                
MC2                  QF                
SF          100.6127690 MHz            
WDW               QSINE                
SSB                   2                
LB                 0.00 Hz             
GB                    0                
